### Pin List

Pin Num | Pin Type | Assigned Signal
1 | I/O/GTS3 | data<4>
2 | I/O/GTS4 | PGND
3 | I/O/GTS1 | s4
4 | I/O/GTS2 | s5
5 | VCCINT | VCC
6 | I/O | data<5>
7 | I/O | PGND
8 | I/O | data<2>
9 | I/O | data<1>
10 | I/O | data<3>
11 | I/O | data<0>
12 | I/O | data<7>
13 | I/O | data<6>
14 | I/O | adr<11>
15 | I/O | adr<10>
16 | I/O | eeprom_cs
17 | I/O | eeprom_so
18 | I/O | eeprom_sck
19 | I/O | PGND
20 | I/O | eeprom_si
21 | GND | GND
22 | I/O/GCK1 | phi2
23 | I/O/GCK2 | phi2short
24 | I/O | ram_rom_adr<26>
25 | I/O | ram_rom_adr<0>
26 | VCCIO | VCC
27 | I/O/GCK3 | cctl
28 | I/O | ram_rom_adr<17>
29 | I/O | ram_rom_adr<25>
30 | I/O | rom_reset
31 | GND | GND
32 | I/O | ram_rom_data<7>
33 | I/O | ram_rom_data<6>
34 | I/O | PGND
35 | I/O | ram_rom_data<5>
36 | I/O | ram_rom_data<4>
37 | I/O | ram_rom_data<3>
38 | VCCIO | VCC
39 | I/O | ram_rom_data<2>
40 | I/O | ram_rom_data<1>
41 | I/O | ram_rom_data<0>
42 | I/O | ram_rom_oe
43 | I/O | ram_rom_adr<1>
44 | GND | GND
45 | TDI | TDI
46 | I/O | PGND
47 | TMS | TMS
48 | TCK | TCK
49 | I/O | rom_ce
50 | I/O | ram_rom_we
51 | VCCIO | VCC
52 | I/O | ram_rom_adr<2>
53 | I/O | ram_rom_adr<3>
54 | I/O | ram_rom_adr<4>
55 | I/O | ram_rom_adr<5>
56 | I/O | ram_rom_adr<6>
57 | VCCINT | VCC
58 | I/O | ram_rom_adr<7>
59 | I/O | ram_rom_adr<8>
60 | I/O | ram_rom_adr<18>
61 | I/O | ram_rom_adr<19>
62 | GND | GND
63 | I/O | ram_rom_adr<22>
64 | I/O | ram_rom_adr<21>
65 | I/O | ram_rom_adr<20>
66 | I/O | ram_rom_adr<9>
67 | I/O | ram_rom_adr<10>
68 | I/O | ram_rom_adr<11>
69 | GND | GND
70 | I/O | ram_rom_adr<12>
71 | I/O | ram_rom_adr<13>
72 | I/O | ram_rom_adr<14>
73 | I/O | mod_en
74 | I/O | ram_rom_adr<15>
75 | GND | GND
76 | I/O | ram_rom_adr<16>
77 | I/O | ram_rom_adr<23>
78 | I/O | ram_rom_adr<24>
79 | I/O | rd5
80 | I/O | PGND
81 | I/O | rd4
82 | I/O | reset_n
83 | TDO | TDO
84 | GND | GND
85 | I/O | ram_ce
86 | I/O | adr<3>
87 | I/O | adr<4>
88 | VCCIO | VCC
89 | I/O | adr<2>
90 | I/O | adr<5>
91 | I/O | adr<1>
92 | I/O | adr<6>
93 | I/O | adr<0>
94 | I/O | adr<7>
95 | I/O | adr<8>
96 | I/O | adr<9>
97 | I/O | adr<12>
98 | VCCINT | VCC
99 | I/O/GSR | rw
100 | GND | GND