Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
sic_axxx_enable | 2 | 1_1 1_2 | MC1 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_data<5> | 2 | 2_1 2_2 | MC2 | LOW | 35 | I/O | I/O
sic_8xxx_enable | 2 | 3_1 3_2 | MC3 | LOW |  | (b) | (b)
cfg_bank2<23> | 2 | 4_1 4_2 | MC4 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_data<4> | 2 | 5_1 5_2 | MC5 | LOW | 36 | I/O | I/O
ram_rom_data<3> | 2 | 6_1 6_2 | MC6 | LOW | 37 | I/O | I/O
cfg_bank2<22> | 2 | 7_1 7_2 | MC7 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_data<2> | 2 | 8_1 8_2 | MC8 | LOW | 39 | I/O | I/O
ram_rom_data<1> | 2 | 9_1 9_2 | MC9 | LOW | 40 | I/O | I/O
cfg_bank2<20> | 2 | 10_1 10_2 | MC10 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_data<0> | 2 | 11_1 11_2 | MC11 | LOW | 41 | I/O | I/O
ram_rom_oe | 1 | 12_1 | MC12 | LOW | 42 | I/O | O
cfg_bank2<19> | 2 | 13_1 13_2 | MC13 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_adr<1> | 1 | 14_1 | MC14 | LOW | 43 | I/O | O
cfg_bank2<18> | 2 | 15_1 15_2 | MC15 | LOW | 46 | I/O | (b)
cfg_bank2<17> | 2 | 16_1 16_2 | MC16 | LOW |  | (b) | (b)
rom_ce | 3 | 17_1 17_2 17_3 | MC17 | LOW | 49 | I/O | O
cfg_bank2<16> | 2 | 18_1 18_2 | MC18 | LOW |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. adr<1>
2. cfg_bank2<16>
3. cfg_bank2<17>
4. cfg_bank2<18>
5. cfg_bank2<19>
6. cfg_bank2<20>
7. cfg_bank2<22>
8. cfg_bank2<23>
9. cfg_source_ram
10. cfg_source_ram2
11. do_access_mux0002/do_access_mux0002_D2
12. phi2
13. data<0>.PIN
14. data<1>.PIN
15. data<2>.PIN
16. data<3>.PIN
17. data<4>.PIN
18. data<5>.PIN
19. data<6>.PIN
20. data<7>.PIN
21. reset_n_sync
22. rw
23. sic_8xxx_enable
24. sic_axxx_enable
25. use_cart_logic/N16/use_cart_logic/N16_D2
26. use_cart_logic/N23/use_cart_logic/N23_D2
27. use_cart_logic/cfg_bank2_13__or0000/use_cart_logic/cfg_bank2_13__or0000_D2
28. use_cart_logic/cfg_bank2_21__or0000/use_cart_logic/cfg_bank2_21__or0000_D2
29. use_cart_logic/sic_8xxx_enable__or0000/use_cart_logic/sic_8xxx_enable__or0000_D2