### Pin List

Pin Num | Pin Type | Assigned Signal
1 | I/O/GTS3 | ram_rom_adr<14>
2 | I/O/GTS4 | ram_rom_adr<13>
3 | I/O/GTS1 | turbo_speed_out
4 | I/O/GTS2 | turbo_speed_in
5 | VCCINT | VCC
6 | I/O | adr<5>
7 | I/O | ram_rom_adr<9>
8 | I/O | adr<4>
9 | I/O | adr<3>
10 | I/O | adr<2>
11 | I/O | adr<1>
12 | I/O | rom_ce
13 | I/O | adr<0>
14 | I/O | data<0>
15 | I/O | data<2>
16 | I/O | data<1>
17 | I/O | data<6>
18 | I/O | data<5>
19 | I/O | data<4>
20 | I/O | data<3>
21 | GND | GND
22 | I/O/GCK1 | data<7>
23 | I/O/GCK2 | rw
24 | I/O | io_1050
25 | I/O | adr<6>
26 | VCCIO | VCC
27 | I/O/GCK3 | phi2
28 | I/O | ram_rom_adr<11>
29 | I/O | ram_rom_adr<8>
30 | I/O | adr<7>
31 | GND | GND
32 | I/O | adr<8>
33 | I/O | adr<9>
34 | I/O | ram_rom_adr<12>
35 | I/O | adr<10>
36 | I/O | adr<11>
37 | I/O | adr<13>
38 | VCCIO | VCC
39 | I/O | adr<14>
40 | I/O | adr<15>
41 | I/O | ram_rom_adr<10>
42 | I/O | ram_ce
43 | I/O | adr<12>
44 | GND | GND
45 | TDI | TDI
46 | I/O | d7_ram_rom
47 | TMS | TMS
48 | TCK | TCK
49 | I/O | ram_rom_oe
50 | I/O | ram_rom_we
51 | VCCIO | VCC
52 | I/O | fdc_write_out
53 | I/O | archiver_a11
54 | I/O | fdc_write_in
55 | I/O | riot_ready_inout
56 | I/O | cfg_led
57 | VCCINT | VCC
58 | I/O | riot_ready_in
59 | I/O | i2c_clk_pin
60 | I/O | i2c_data_pin
61 | I/O | cfg_sw2
62 | GND | GND
63 | I/O | centronics_busy
64 | I/O | centronics_data
65 | I/O | centronics_strobe
66 | I/O | centronics_clk
67 | I/O | summer
68 | I/O | density_out<2>
69 | GND | GND
70 | I/O | density_out<1>
71 | I/O | density_out<0>
72 | I/O | track_hi_out<6>
73 | I/O | cfg_enc_ok
74 | I/O | track_hi_out<5>
75 | GND | GND
76 | I/O | track_hi_out<4>
77 | I/O | track_hi_out<3>
78 | I/O | track_hi_out<2>
79 | I/O | track_hi_out<1>
80 | I/O | cfg_sw1
81 | I/O | track_hi_out<0>
82 | I/O | track_lo_out<6>
83 | TDO | TDO
84 | GND | GND
85 | I/O | track_lo_out<5>
86 | I/O | track_lo_out<4>
87 | I/O | track_lo_out<3>
88 | VCCIO | VCC
89 | I/O | track_lo_out<2>
90 | I/O | track_lo_out<1>
91 | I/O | track_lo_out<0>
92 | I/O | cfg_enc_a
93 | I/O | cfg_enc_b
94 | I/O | ram_rom_adr<18>
95 | I/O | ram_rom_adr<17>
96 | I/O | ram_rom_adr<16>
97 | I/O | ram_rom_adr<15>
98 | VCCINT | VCC
99 | I/O/GSR | reset_in
100 | GND | GND