### Inputs

Signal Name | Function Block | Macrocell | Pin Number | Pin Type | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | ---
adr<1> | FB1 | MC2 | 11 | I/O | I
adr<0> | FB1 | MC5 | 13 | I/O | I
reset_in | FB2 | MC2 | 99 | I/O/GSR | I
turbo_speed_in | FB2 | MC9 | 4 | I/O/GTS2 | I
adr<5> | FB2 | MC11 | 6 | I/O | I
adr<4> | FB2 | MC14 | 8 | I/O | I
adr<3> | FB2 | MC15 | 9 | I/O | I
adr<2> | FB2 | MC17 | 10 | I/O | I
rw | FB3 | MC2 | 23 | I/O/GCK2 | I
adr<6> | FB3 | MC6 | 25 | I/O | I
phi2 | FB3 | MC8 | 27 | I/O/GCK3 | GCK/I
adr<7> | FB3 | MC12 | 30 | I/O | I
adr<8> | FB3 | MC14 | 32 | I/O | I
adr<9> | FB3 | MC15 | 33 | I/O | I
cfg_enc_a | FB4 | MC9 | 92 | I/O | I
cfg_enc_b | FB4 | MC11 | 93 | I/O | I
adr<10> | FB5 | MC2 | 35 | I/O | I
adr<11> | FB5 | MC5 | 36 | I/O | I
adr<13> | FB5 | MC6 | 37 | I/O | I
adr<14> | FB5 | MC8 | 39 | I/O | I
adr<15> | FB5 | MC9 | 40 | I/O | I
adr<12> | FB5 | MC14 | 43 | I/O | I
cfg_sw1 | FB6 | MC11 | 80 | I/O | I
archiver_a11 | FB7 | MC6 | 53 | I/O | I
fdc_write_in | FB7 | MC8 | 54 | I/O | I
riot_ready_in | FB7 | MC12 | 58 | I/O | I
cfg_sw2 | FB7 | MC17 | 61 | I/O | I
centronics_busy | FB8 | MC2 | 63 | I/O | I
cfg_enc_ok | FB8 | MC17 | 73 | I/O | I