<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.6563" y1="52.07" x2="59.8488" y2="52.07" width="0.2032" layer="46"/>
<wire x1="59.69" y1="58.6581" x2="43.6563" y2="58.6581" width="0.2032" layer="46"/>
<wire x1="43.6563" y1="58.6581" x2="43.6563" y2="52.07" width="0.2032" layer="46"/>
<wire x1="59.69" y1="58.6581" x2="59.69" y2="52.07" width="0.2032" layer="46"/>
<wire x1="-0.4763" y1="0" x2="-0.4763" y2="79.69255" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-0.4763" y1="79.69255" x2="83.89945" y2="79.771925" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="83.89945" y1="79.771925" x2="83.978825" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="83.978825" y1="0" x2="-0.4763" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<text>65C02</text>
<text>1050</text>
<text>QUARZ-</text>
<text>LOCH</text>
<text>RESET</text>
<text>JTAG</text>
<text>Turbo</text>
<text>Centr.</text>
<text>I2C</text>
<text>Track-/Density-Display/Config</text>
<text>8 x I/O </text>
<text>560E or 470E</text>
<text>100nF</text>
<text>100nF</text>
<text>4.7ÂµF</text>
<text>10ÂµF</text>
<text>LP2985-3,3</text>
<text>10R</text>
<text>-&gt;</text>
<text>BC847</text>
<text>BC847</text>
<text>4K53</text>
<text>100nF</text>
<text>39F040</text>
<text>512KB SRAM</text>
<text>LM1117</text>
<text>3,3V</text>
<text>VREG1</text>
<text>VREG2</text>
<text>MEGA</text>
<text>SPEEDY </text>
<text>1050</text>
<text>MEGA</text>
<text>MEGA</text>
<text>SPEEDY </text>
<text>SPEEDY </text>
<text>SPEEDY </text>
<text>1050</text>
<text>1050</text>
<text>1050</text>
<text>MEGA</text>
<text>MEGA</text>
<text>(C)2011 mega-hz</text>
<text>(C)2014 ABBUC &amp; MR &amp; GA</text>
<text>24C02</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory">
<packages>
<package name="SOP32L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; large</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="65xxx">
<packages>
<package name="DIP-40">
<description>40-Pin DIP, 0.6" Wide</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<packages>
<package name="F/HMB">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting">
<packages>
<package name="CON26L">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="am29-memory">
<packages>
<package name="PLCC32R">
<description>&lt;B&gt;Plasic Lead Carrier Chip&lt;/b&gt; rectangle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Sonstiges">
<packages>
<package name="SOT23/5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="XC9500XLneu_wf">
<packages>
<package name="TQ100">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="ic-package" package="DIL28-6" value="Socket"/>
<element name="IC11" library="XC9500XLneu_wf" package="TQ100" value="XC9572XL-TQ100"/>
<element name="U1" library="65xxx" package="DIP-40" value="65C02"/>
<element name="U$1" library="memory" package="SOP32L" value="K6X4008"/>
<element name="IC12" library="am29-memory" package="PLCC32R" value="SST38SF040"/>
<element name="R20" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R21" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R22" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R24" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R27" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R28" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R29" library="rcl" package="M0805" value="1k"/>
<element name="R30" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R33" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R34" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R35" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R36" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="R37" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847BSMD"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOD80C" value="PMLL4150"/>
<element name="SG3" library="buzzer" package="F/HMB" value="F/HMB">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="M0805" value="10E"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="IC1" library="Sonstiges" package="SOT23/5" value="LTC1844 oder LP2985-3,3"/>
<element name="C4" library="rcl" package="D/7343-31W" value="10u"/>
<element name="C17" library="rcl" package="D/7343-31W" value="22u"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08" value="Config"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847BSMD"/>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="Reset"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="4k53"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X03" value="Printer"/>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="2K2"/>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="2K2"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="IC2" library="burr-brown" package="SOT223" value="LM1117">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="BAV21"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R11" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R12" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R13" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R14" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="IC4" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HCT125D"/>
<element name="IC6" library="atmel" package="SOIC8" value="24C02"/>
<element name="CON5" library="con-harting" package="CON26L" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R16" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="I/O">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="I2C Bus"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="1K"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD80C" value="PMLL4150"/>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
<element name="R17" library="rcl" package="M0805" value="4K7"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="21"/>
<contactref element="IC11" pad="100"/>
<contactref element="IC11" pad="62"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="31"/>
<contactref element="IC11" pad="44"/>
<contactref element="IC11" pad="69"/>
<contactref element="IC11" pad="75"/>
<contactref element="IC11" pad="84"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="22"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="IC12" pad="32"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="IC11" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="IC11" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="IC11" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="IC12" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC11" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PHI2">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="IC11" pad="27"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="RA16">
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="96"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RA18">
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="94"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_A">
<contactref element="IC11" pad="91"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_B">
<contactref element="IC11" pad="90"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_C">
<contactref element="IC11" pad="89"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_D">
<contactref element="IC11" pad="87"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_E">
<contactref element="IC11" pad="86"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_F">
<contactref element="IC11" pad="85"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_G">
<contactref element="IC11" pad="82"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_A">
<contactref element="IC11" pad="81"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_B">
<contactref element="IC11" pad="79"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_C">
<contactref element="IC11" pad="78"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_D">
<contactref element="IC11" pad="77"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_E">
<contactref element="IC11" pad="76"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_F">
<contactref element="IC11" pad="74"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10_G">
<contactref element="IC11" pad="72"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YELLOWLED">
<contactref element="IC11" pad="71"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREENLED">
<contactref element="IC11" pad="70"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REDLED">
<contactref element="IC11" pad="68"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUZZER">
<contactref element="IC11" pad="67"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CENTR_CLOCK">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="66"/>
</signal>
<signal name="RA12">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="IC11" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RA17">
<contactref element="IC12" pad="30"/>
<contactref element="IC11" pad="95"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="IC12" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CE_ROM">
<contactref element="IC12" pad="22"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CE_RAM">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="IC11" pad="42"/>
</signal>
<signal name="WERAM">
<contactref element="IC12" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="IC11" pad="50"/>
</signal>
<signal name="RA13">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="IC12" pad="28"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RA14">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="29"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RA15">
<contactref element="IC11" pad="97"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$174">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$175">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$180">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$181">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$182">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$184">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$185">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$187">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$188">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$189">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$190">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$186">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$168">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RA8">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="IC12" pad="27"/>
<contactref element="IC11" pad="29"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="33"/>
</signal>
<signal name="RA11">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="IC12" pad="25"/>
<contactref element="IC11" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="IC11" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="IC12" pad="18"/>
<contactref element="IC11" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="IC12" pad="17"/>
<contactref element="IC11" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="IC12" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
</signal>
<signal name="R/W">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="IC11" pad="23"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="57"/>
<contactref element="IC11" pad="98"/>
<contactref element="IC11" pad="26"/>
<contactref element="IC11" pad="38"/>
<contactref element="IC11" pad="51"/>
<contactref element="IC11" pad="88"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="CON5" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="45"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="48"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="IC11" pad="47"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="83"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPEED_OUT">
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TURBO_SPEED_IN">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CENTR_BUSY">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="63"/>
</signal>
<signal name="CENTR_DATA">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="64"/>
</signal>
<signal name="CENTR_STROBE">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="65"/>
</signal>
<signal name="IIC_SDA">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="60"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7RAFL">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="IC12" pad="21"/>
<contactref element="IC11" pad="46"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="IC11" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="SG3" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="99"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="CON5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="OERAM">
<contactref element="IC11" pad="49"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="IC12" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="IC12" pad="20"/>
<contactref element="IC11" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="IC11" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC11" pad="35"/>
</signal>
<signal name="RA10">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="IC12" pad="23"/>
<contactref element="IC11" pad="41"/>
</signal>
<signal name="RA9">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="IC12" pad="26"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC11" pad="32"/>
</signal>
<signal name="IIC_CLK">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC11" pad="59"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A12_SOCK">
<contactref element="IC11" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="92"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="93"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_4">
<contactref element="CON5" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="80"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_3">
<contactref element="IC11" pad="73"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="READY_IN_OUT">
<contactref element="IC11" pad="52"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FDC_WRITE_IN">
<contactref element="IC11" pad="53"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FDC_WRITE_OUT">
<contactref element="IC11" pad="54"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ARCH_A11_IN">
<contactref element="IC11" pad="55"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_LED">
<contactref element="IC11" pad="56"/>
<contactref element="CON5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="READY_IN">
<contactref element="IC11" pad="58"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RPM_OUT">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CONFIG_5">
<contactref element="IC11" pad="61"/>
<contactref element="CON5" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SG3" pad="+"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
